**A24D**雪茄烟；纸烟；烟油滤芯；雪茄烟或纸烟的烟嘴；烟油滤芯或烟嘴的制造

定义

术语表

在该位置中，下列术语（或措辞）以指定的含义使用：

* 香烟
* 香烟
* “香烟”是指：（1）包含烟草或烟草替代品的小包装纸管，人们通过直接点燃烟草或烟草替代品来抽吸，且其中烟草（或烟草替代品）燃烧；（2）在广义上，它还代表着包含烟草或烟草替代品的小包装纸管，该包装纸管在制造时与热源相连或由使用者插入包含热源的装置中，并且其中烟草（或烟草替代品）被加热而不被燃烧。在这个更广泛的意义上，词"棒"也经常用于代替香烟。
* 模拟吸烟装置
* 模拟吸烟装置
* “模拟吸烟装置”是指模拟不燃烧烟草的吸烟行为的装置，例如所谓的电子烟。

同义词和关键词

同义词

* + 电子烟
  + 电子烟


**A24D1/20**专用于模拟吸烟装置的纸烟

定义

定义陈述

该位置包括：

插入模拟吸烟装置中的香烟，其中香烟由装置的热源加热。



图例：

40：香烟

42：烟草或烟草替代物

44：空心管

46：过滤器

48：烟嘴

50：包装纸

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 为模拟吸烟装置制造纸烟 | A24C5/01 |
| 模拟吸烟装置 | A24F40/00   , A24F42/00 |


**A24D1/22**具有集成的可燃热源例如含碳热源的纸烟

定义

定义陈述

该位置包括：

具有集成的可燃热源的香烟，该热源在模拟吸烟行为中加热烟草（替代物）而不燃烧烟草（以产生气溶胶）.



图例:

2: 香烟

4: 热源

10: 烟草或烟草替代物段

12: 空心管

14: 气溶胶冷却元件

16: 间隔件

18: 吸嘴，过滤器

20: 包装纸

**A24D3/00**烟油滤芯，例如过滤嘴、过滤插入物；特别适用于模拟吸烟装置的过滤器;雪茄或纸烟的烟嘴（用于烟斗，用于雪茄烟或纸烟的烟嘴入A24F7/00）〔3〕

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 用于烟斗、雪茄烟或者纸烟的烟嘴 | A24F7/00 |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 一般滤芯 | B01D |