**A44B**纽扣，别针，带扣，拉链或类似物（专用于鞋上的紧固物入A43C） 附注 本小类包含带扣或拉链，不论其是否用于男性服饰或作其他用途。 小类索引 纽扣；纽扣板1/00至5/00；7/00 拉链19/00 其他夹紧或固定装置6/00至18/00，99/00

定义

定义陈述

该位置包括：

下列紧固件或其基本部件：

纽扣;

别针；

直接用手致动或操作的带扣或带扣件，旨在将 (1) 单个网状物或带子的端部，或 (2) 两个或多个网状物或带子的端部可松开地连接在一起（例如安全带扣） ;

拉链；

“其他类型”的紧固件，直接用手驱动或操作，经常使用或与装备、服装或服饰品相关（如按扣、领扣）。适当的“其他类型”紧固件也必须易于重复使用，并且它们的正常固定或释放操作不会破坏或损坏紧固件本身或其固定的结构。

制造拉链、粘扣带（例如 VELCRO®、粘扣带、倒钩绒织物）和该小类的其他带扣。

本小类紧固件的附件或辅助装置，当它们仅与一种紧固件（例如纽扣卡）一起使用时，或者它们的操作影响或受紧固件操作的影响（例如拉链拉绳）。

以下与此类紧固件或装备、服装和服饰品相关的附加设备：

钥匙圈;

夹紧或保持装置；和

仅看起来像该小类的紧固件或其基本部件之一但不具有紧固件功能的模拟紧固装置（例如外套上的装饰性纽扣，服装上的假拉链）。

附注

适用于该小类的唯一“其他类型”紧固件是那些能够与装备、服装或服饰品一起使用或实际使用的紧固件。因此，将特定类型的紧固件与装备、服装或服饰品（例如按扣）一起使用必须是众所周知的做法，或者特定类型紧固件的专利文件必须经常公开它们与装备、服装或杂货一起使用。然而，并不要求特定类别的紧固件所涵盖的所有或甚至大部分紧固件都特别适合与装备、服装或服饰品一起使用或公开它们的预期用途。

大技术主题

A44B与F16B的一般关系

A44B 不包括 (a) 需要工具来完成其正常紧固（例如螺钉、钉子、缝线）或 (b) 被破坏或破坏性变形以紧固或松开（例如订书钉、铆钉）的紧固件本身。这些紧固件本身包含在 F16B 或其他专门为其提供的小类（例如 B23K）中。

然而，当 F16B 类型的紧固件或其他工具驱动或变形的紧固件用于安装适用于 A44B 的紧固件或紧固件组件，并与它们的至少一个组件连接或配合时，它们被适当地归类为 A44B 中的附加特征使用它们的紧固件。

A44B与装备、服装或服饰品的小类的一般关系

适当归类为 A44B 的紧固件通常与它们固定或紧固的结构一起被广泛声明或披露。如果它们固定或紧固的结构细节仅指定了完成紧固操作或安装紧固装置所需的结构部分（例如装饰带尖端或孔），则该组合适用于A44B。

如果被固定的装备、服装或服饰品的细节比完成扣紧操作或安装扣件所需的更多，则该组合适用于装备、服装或服饰品小类（例如 A41D、A41F）。

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 专门适用于特定类型服装的扣紧器件 | A41F |
| 扣眼或扣眼孔眼 | A41F1/02 |
| 紧身胸衣紧固件 | A41F1/04 |
| 手套紧固件 | A41F1/06 |
| 吊袜带紧固件 | A41F1/08 |
| 裤子或裙子的腰带 | A41F9/00 |
| 图钉 | B43M15/00 |
| 用于将结构元件或机器部件紧固或固定在一起的装置 | F16B |
| 手工操作的钩或环（例如狗皮带的旋转钩） | F16B45/00 |
| 包括用于制造或定位在被紧固结构上的设备或方法，适用于本小类的紧固件或紧固件组件 |  |
| 用于标记、打孔或制作扣眼的设备或方法 | A41H25/00 |
| 用于在服装上设置紧固件的设备或方法 | A41H37/00 |
| 加工钣金、管材或型材以制作杂货 | B21D53/46 |
| 加工钣金、管材或型材以制作纽扣 | B21D53/48 |
| 加工钣金、管材或型材以制造金属拉链零件 | B21D53/50 |
| 用于生产紧固装置（例如拉链元件、纽扣）的线材加工 | B21F45/16 |
| 拉链和拉链零件的压力或注射压铸 | B22D17/16 |
| 用塑料或其他处于塑料状态的物质生产拉链元件 | B29D5/00 |
| 用塑料或塑料状态的其他物质生产纽扣或纽扣半成品 | B29D19/00 |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 一般用于服装 | A41D |
| 用于具有紧固装置的防护围裙 | A41D13/04 |
| 用于具有与结或领相关的紧固或固定装置的领带 | A41D25/00 |
| 用于具有固定装置的帽子 | A42B1/00 |
| 用于帽针以外的头套固定方式 | A42B7/00 |
| 用于一般鞋带和具有紧固装置的鞋类 | A43C |
| 用于在鞋类上设置紧固件的机器、工具、设备或方法 | A43D100/00 |
| 用于具有装饰性的胸针或夹子 | A44C1/00 |
| 用于带有别针固定装置的奖牌或徽章 | A44C3/00 |
| 用于头发固定装置 | A45D8/00 |
| 用于工作台型夹持夹 | B25B5/00 |
| 用于回形针或类似纸质紧固件，用于临时将纸张连接在一起 | B42F1/02 |
| 用于特别适用于紧固、固定或装饰室内装潢的元件 | B68G7/12 |
| 用于缝制设备或机器，带有横向移动针或工件或两者的机构，用于制作装饰图案接缝，用于缝制纽扣孔，用于加固开口，或用于通过缝纫固定物品（例如纽扣） | D05B3/00 |
| 用于缝纫针 | D05B85/00 |
| 用于门窗的手动闩锁或螺栓（例如门钩） | E05C |

特殊规则

不用作扣件的装饰性模拟扣件（例如外套上的装饰性纽扣、服装上的假拉链），但看起来像 A44B 所涵盖的扣件或其重要部件之一，分入该小类相应紧固件的大组中。

术语表

在该位置中，下列术语（或措辞）以指定的含义使用：

* 纽扣
* 一种手工操作的紧固件，包括一个刚性或半刚性部分（即按钮），该部分连接（例如缝制）到它打算固定或固定的结构（例如衣服）上，其方式允许其通过围绕其附件移动或重新定向它固定的结构的运动。纽扣旨在与具有松弛部分（例如纽扣孔、环状绳索）的互补开口一起使用，该松弛部分形成紧固件的第二个基本部分。
* 带扣
* 一种手动扣件，包括接合或保持装置和用于在扣紧过程中引导的结构，它可以选择性地保持配合的带或带，该带或带是被固定的结构（例如，礼服带的末端）或扣件的第二部分（例如，固定带）的背包襟翼）。
* 别针
* 一种手动操作的紧固件，包括 (1) 特定形状的部分（例如尖头），以便于刺穿和穿透到被紧固或固定的结构中，以及 (2) 剩余的部分（例如头部），旨在手动推动而不是穿透紧固或固定的结构。
* 拉链
* 一种手动紧固件，包括 (1) 两个相对的、细长的配置表面，每个表面通过安装装置连接到固定结构上，并在紧固时用于直接接触和互锁； (2) 滑动装置长度比表面短得多，并且沿着它们的长度行进以强制将它们移入或移出互锁接合。

同义词和关键词

同义词

* + 拉链zipper
  + 拉链slide fastener
  + 袖环sleeve-link
  + 袖扣cufflink

**A44B1/00**纽扣

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 装配在服装上 | A41H37/10 |
| 装配在鞋上 | A43D100/08 |
| 加工钣金、管材或型材以制作纽扣 | B21D53/48 |
| 用塑料或塑料状态的其他物质生产纽扣或纽扣半成品 | B29D19/00 |
| 制作棉扣的专用机器 | D05C7/12 |

**A44B9/06**··帽别针

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 其他用于头部覆盖物的扣系装置 | A42B7/00 |