**A41C**妇女紧身衣；乳罩

定义

定义陈述

该位置包括：

紧身胸衣或腰带是一种特殊类型的内衣，用于塑造或修正体型，有或没有撑杆或钢圈、辅助带、带子或紧固件；有或没有胸罩的紧身胸衣，例如环形或管状；腰带，例如具有高腰部分，开放式底部或内裤类型的腰带，例如细长的大腿部分有或没有吊带。

胸罩是一种用于支撑或塑造乳房的内衣，其具有连接或分开的罩杯，包括无带、露背胸罩，例如自粘式胸罩杯，或具有加强或胸围形成插入物的胸罩，例如，垫子含有凝胶或泡沫填充物，带有口袋；专门适用于乳母的胸罩，例如可折叠的胸罩或可更换的吸收垫或罩杯；具有按摩元件的罩杯。

与在其制造过程中使用的材料有关的紧身胸衣，腰带或胸围的细节，例如，弹性紧身胸衣，包括由橡胶或层状材料制成的紧身胸衣；用于护理母亲的胸罩或用于体育活动的胸罩的特殊材料。

用于制造紧身胸衣或胸罩的机器或器具，例如集成制造系统或生产线，包括例如切割或缝纫机，熨烫机，用于组装部件的连接机构，圆形针织机，用于模制杯形部件的机器。

制造紧身胸衣或胸罩的方法，主要是各个工艺步骤的组合，例如机械处理，如图案切割或缝纫，使用高温或高压进行物理处理，例如用于罩杯热压成形的模具，用于形状保持或制品硬化的热成型，无缝合的高温粘合和压制过程，超声波粘合，抗菌处理，香料的芳香化或浸渍，针织针迹致密化的化学方法；制造一体式文胸的方法；完成边缘。

大的类目

A41B17/00组“内衣特殊材料的选择”不仅用于A41B9/00“内衣”或A41B13/00“婴儿用品”，如果重点是物品的材料，还应与A41C1/00和A41C3/00组一起使用。

紧身胸衣，腰带或胸罩的制造分类入A41C5/00。然而，只要本发明的主题还涉及组合方法的单独步骤或聚合装置的单个设备，这些信息可以分类入CPC的B部或D部的适当位置，例如小组：

B32B37/00 用于层压的方法或设备，例如，通过固化或超声波粘合

B29C51/00 通过热成型，例如在匹配的模具中或通过深拉成形板材；其装置

D04B1/24 用于生产不依赖于特定机器的织物或物品的纬编工艺；由这些工艺定义的织物或制品，特别适合于穿着服装

D04B21/14 织物，其特征在于，在一个或多个线，羊毛织物或织物层中加入增强，粘合或装饰线;包含小辅助元件的织物，例如，用于装饰目的

D06C29/00 纺织面料的整理或修整

D06M23/14 以三维形式固定或处理纺织材料的方法

D05C7/00 专用或自动绣花机

参见

应用分类参见

该位置包括的技术主题专门适用于、用于特定目的、或并入更大的系统中的示例：

|  |  |
| --- | --- |
| 非植入式乳房假体 | A61F2/52 |
| 矫形紧身胸衣 | A61F5/02 |
| 用于腹部、乳头或乳房支撑的紧身胸衣或绷带形式的护理装置，带或不带垫 | A61F5/03 |
| 特别适合乳房或腹部的绷带 | A61F13/14 |
| 适用于身体外部的吸收垫 | A61F13/15 |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 联合内衣 | A41B9/08 |
| 作为内衣一部分的腰带 | A41B9/14 |
| 作为内衣一部分的肩带 | A41B9/16 |
| 孕妇装；特别适用于照顾婴儿的人 | A41D1/21 |
| 特别适用于妇女的服装, 未列入其他位置的服装 | A41D1/22 |
| 泳衣，沙滩服 | A41D7/00 |
| 紧身衣扣件 | A41F1/04 |
| 肩带或类似的带子 | A41F15/00 |

术语表

在该位置中，下列术语（或措辞）以指定的含义使用：

* **胸衣**
* **紧身衣**
* （n）紧身内衣通常由撑条加固，用于支撑和塑造腰围、臀部和乳房
* **带子**
* **腰带**
* （n）从腰部延伸到大腿的女士胸衣
* **支持物**
* **支持物**
* （n）钢、塑料等扁平条带，特别用于加强紧身胸衣、衣领等；紧身胸衣尤其是与鲸须等硬化，并系带
* **钢圈**
* **钢圈**
* （n）紧身胸衣等中的钢制加强筋

同义词和关键词

缩写

在专利文献中经常使用下列缩写

* **Bra**
* Brassiere

同义词

* + corset
  + stays
  + girdle

替代词

* **基础服装**
* 胸罩