**A61G**专门适用于病人或残疾人的运输工具、专用运输工具或起居设施（辅助病人或残疾人步行的器具入A61H3/00）；手术台或手术椅子；牙科椅子；丧葬用具（尸体防腐剂A01N1/00） 小类索引 转移病人或残疾人的设备1/00至7/00 病床；治疗室；护理设备7/00；10/00；9/00，12/00 婴幼儿保育箱或保温箱11/00 手术室或牙科器械13/00，15/00 丧葬用具17/00至21/00 本小类的其他组中不包含的技术主题99/00

定义

定义陈述

该位置包括：

专门适用的车辆（例如救护车、轮椅）、搬运设备（例如轮椅升降机）或者用于转移只能被动变换位置的病人、残疾人或死人（例如以装载方式搬运的人，也包括轮椅使用者）的方法或装置（例如担架）。

个人运输工具

专门适用的结构（例如医院或医用目的的治疗室、婴儿保温箱）或器械（例如卧床病人用便盆、病床、病人吊架或拉起杆），其用于：

病人或残疾人为其自身身体需要和便利使用的；

在治疗或康复期间，用于控制病人或残疾人的局部环境。

特别适用于在康复、手术、牙科操作或类似的医学治疗期间使病人保持躺姿或坐姿的支撑装置。

丧葬用具

例如棺材、骨灰盒、骨灰瓮及与此相关的附件和配件

特别适用于与本小类包括的其他发明信息一起使用的辅助设备（例如用于药物的推车）或附件。

A61G和与护理或人体改变相关的小类的一般关系

A61G不包括直接作用于人体以完成医疗护理及治疗或在死后改变人体的设备或方法。

* 身体部位治疗（例如，补牙-A61C）
* 身体检测（例如，眼睛测试-A61B）
* 检查身体状况或疾病（例如，放射诊断-A61B）
* 分析研究身体（例如，尸体解剖器械-A61B）
* 矫正或改变活体身体（例如，白内障手术-A61F）,并且
* 制备或改变死亡个体（例如，尸体防腐设备-A01N，焚尸炉-F23G）

小类A01N、A61B、A61C、A61F、A61H、A61K、A61M、A61N和F23G相应地包括用于医疗护理、治疗或此类身体改变的设备或方法。对检索有用的具体的分类记载在A61G或其相关组的参见中。

然而，当与其他适合本小类的主题（例如，特别适用于烧伤病人的支撑装置）相结合时，A61G包括仅仅使医疗护理或治疗一类的方法或设备使用更方便的具体的结构改造。A61G也包括在病人治疗或康复期间控制局部环境的生命维持或支持设备（例如，婴儿保育箱）。

A61G与适于残疾人使用的车辆的一般关系

A61G包括个人交通工具和“车型”交通工具（例如，轮椅、担架），其明确地仅为单个病人或残疾人设计，并计划用于沿着地面或类似的支撑面（例如，走廊）正常行驶相对较短的距离。

关于常规道路车辆（即，设计来用于并计划用于一般的长距离通路（道路）的车辆，例如B62K的自行车）的特殊类型的小类包括专门适用于残疾人使用的车辆。

关于“特定应用”车辆（即诸如乘坐式草坪割草机或铲车之类主要功能是其他而并非运输的车辆）的特殊类型的小类包括专门适用于残疾人使用的车辆。

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 使残疾人操作不构成身体一部分的器具或装置的设备 | A61F4/00 |
| 约束人体或人体组成部分的器件和用于病人的骨和关节的非外科处理的约束衣 | A61F5/37 |
| 用于拉伸或牵引的用于床、治疗台、地轴架或类似物的设备 | A61F5/045 |
| 帮助病人或残疾人行走的器具 | A61H3/00 |
| 用于特殊治疗或卫生目的的洗浴装置 | A61H33/00 |
| 专门适合残疾人使用的自行车 | B62K3/16 |
| 用于输送残疾人或轮椅的与楼梯配合使用的倾斜式电梯 | B66B9/08 |
| 手术台的照明装置 | F21L   , F21S   , F21V |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 人或动物尸体或其组成部分的保存 | A01N1/00 |
| 未列入其他类目的卫生设备 | A47K |
| 洗涤或清洗身体的器具 | A47K7/00 |
| 无冲水卫生便器或小便器以及尿壶 | A47K11/00 |
| 手术期间支撑或束缚动物的器械 | A61D3/00 |
| 适于运输肉类的车辆 | B60P3/05 |
| 适于运输冷藏货物的车辆 | B60P3/20 |

术语表

在该位置中，下列术语（或措辞）以指定的含义使用：

* 残疾人：
* 由于身体或智力损伤/病情而不具备基本行为能力（例如，行走）的人.

丧葬用具：

* 与（棺材等）相关的器具或是用于进行与安葬、火化、埋葬或其他下葬方法相关的操作的（例如棺材下降设备）或者是与死者遗体相关的其他处理方式（例如冷冻干燥）.
* 病人：
* 等待或正在进行某种形式的（a）医学处理（例如，检测）或由医护人员（例如医生、牙医、助产士、脊椎按摩师）进行某种治疗的人，或者是（b）由于损伤而需要由看护者（例如养老院或疗养院员工）进行身体照顾（例如喂饲）的人.

个人交通工具：

* 类似车辆的装置（例如，轮椅），其并非专门用于与常规交通工具（例如，卡车）一样沿着通道（铁路、公路和人行道）进行长距离（例如，城市之间）移动，而是明确地设计为用于运送并且在任何时间仅限于单个病人或残疾人使用，同时使病人和残疾人有能力控制或驱动其运动。

同义词和关键词

同义词

**A61G1/003**·带有托起病人或残疾人装置的，如可松开式或用环带的〔5〕

定义

参见

信息性参见

注意以下可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 一般的用于提升病人或残疾人的设备 | A61G7/10 |

**A61G1/007**·带有雪撬或滑板滑行装置的〔5〕

定义

参见

信息性参见

注意以下对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 滑橇或滑雪板 | A63C5/00 |

**A61G1/01**·专用作担架或以担架方式使用的被单〔5〕

定义

参见

信息性参见

注意以下对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 护理用束缚装置 | A61F5/37 |

**A61G5/00**专门适用于病人或残疾人的椅子或专用运输工具的,如轮椅（能使病人或残疾人操作一个不构成人体一部分的装置或设备的装置入A61F4/00；专用于残疾乘骑者的自行车入B62K3/16）〔1，８〕 附注 具有专门适用于将病人或残疾人搬运到车辆上，且在车中支撑病人或残疾人的可移动座位的病人或残疾人用椅分入A61G3/00。〔5〕

定义

参见

信息性参见

注意以下对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 便于大小便的椅子 | A47K11/04 |
| 驱动装置或推进装置 | B60K |

**A61G7/16**··把一个平面变成一个椅子〔5〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 躺椅 | A47C17/04 |

**A61G10/02**·具有人工气候的治疗室；具有保持所需气压装置的治疗室，如用于无菌室的〔4〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 无尘实验室 | B01L1/04 |
| 减压装置 | B63C11/32 |
| 飞行器上的布置或配置 | B64D13/00 |
| 一般的空调 | F24F |

**A61G12/00**本小类A61G1/00至A61G11/00组中不包含的诸如用于医院的护理设备，例如运送药品或食物的手推车；处方单

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 服务桌或茶桌，手推车或服务车 | A47B31/00 |

**A61G13/00**手术台；其附件（手术台照明入F21L、F21S或F21V）

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 一般的可调整的桌子 | A47B9/00 |

**A61G15/00**手术椅；牙科椅；其专用配件，例如工作台〔5〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 理发椅 | A47C1/04 |

**A61G17/08**·骨灰缸

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 放骨灰瓮的壁龛 | E04H13/00 |