**A63C**冰鞋；滑橇；滚轮溜冰鞋；球场、冰场或类似场地的设计或布局（滑水板入B63B32/00,B63B34/00）〔5〕 附注 1、冰鞋 1.冰鞋A63C1/00, A63C3/00 2.滚轮溜冰鞋A63C17/00 2、滑橇，雪鞋 1.滑雪橇 2.雪鞋A63C13/00 3、运动场地、冰场、滚木球场或滑水区；其覆盖物A63C19/00

定义

定义陈述

该位置包括：

仅由身体移动操控的具有滑板、滚轮或其它地面穿行装置的运动和娱乐设备。身体移动可以通过地面穿行装置实现，例如通过没有直接操控功能的倾斜或手柄实现。具体包括：

溜冰鞋；直排溜冰鞋，滑冰板或者滚轮滑橇；辅助设备

滑撬或滑雪板; 捆绑

防止滑撬或滑雪板倒滑的装置，例如止动器或刹车；

用于滑雪或单板滑雪的辅助设备

雪鞋

运动场；特别是：

球场、冰场或滑水撬场地的设计或布局；

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 溜冰、滑撬、滑雪用的鞋袜 | A43B5/00 |
| 溜冰、滑雪、滑撬用的训练装备 | A63B69/00 |
| 车上的用于装载滑撬的装置 | B60R9/12 |
| 非机动小型摩托；踢水板 | B62K3/00 |
| 有滑板的雪橇车 | B62B13/00 |
| 冰船或有帆雪橇车 | B62B15/00 |
| 水橇； 水上滑橇 | B63B32/00, B63B34/00 |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置

|  |  |
| --- | --- |
| 保龄球滚道；意大利滚木球游戏场地 | A63D1/00 |
| 滑运道；塔式螺旋形滑梯 | A63G21/00 |
| 赛马场;跑道 | A63K1/00 |
| 手推车 | B62B |
| 冲浪板 | B63B32/00 |
| 水鞋; 沼泽鞋 | B63B34/56 |
| 运动场或体育场的铺面 | E01C13/00 |

**A63C5/075**··减震器〔4〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 减振器本身 | F16F7/00 |

**A63C10/00**滑雪板的捆绑〔2012.01〕

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 单滑撬用的捆绑 | A63C9/00 |
| 滑水橇或滑水板 | B63B32/00, B63B34/00 |

特殊规则

当对这个小组分类时，分类涉及所有合适的小组。

同义词和关键词

特殊含义

**穿入式**

装置可以确保，当将鞋压在捆绑物上时，鞋将自动被锁定在夹具上

**A63C10/04**··用于传递鞋的鞋夹具〔2012.01〕

定义

定义陈述

该位置包括：

特别适用于软靴的滑雪板捆绑器，其从上端围绕鞋并将其紧固在靴上。大多数鞋固定器由带子或软盖构成。


该组还包括：

带子或盖怎样附着在捆绑板上的细节；

调整捆绑板上带子或盖位置的系统；

使带子和板容易进入靴子的可拆卸的连接；

穿过鞋的鞋固定器，其不是带子或软盖（见下图）




**A63C10/06**···其带子，例如可调整的带子〔2012.01〕

定义

定义陈述

该位置包括：

从上端环绕鞋的带子的零件，例如带子结构，带子拉紧方法，带子减震，前部和后部带子之间的相关配置。



参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置

|  |  |
| --- | --- |
| 夹扣紧固，用肘关节紧固 | A43C11/14 |


**A63C10/08**··脚趾或脚跟箍筋；夹钳〔2012.01〕

定义

定义陈述

该位置包括：

用于硬靴的滑雪板捆绑，即，用于结构足够硬从而使脚紧固且可从前往后传递保持力。因此，只有一小部分靴可以用箍筋（如图中标记5所示）或夹钳（如图中标记6、7所示）固定。




**A63C10/10**··使用固定于鞋上的部件，例如便于穿入的装置〔2012.01〕

定义

定义陈述

该位置包括：

穿入式滑雪橇捆绑器，其中鞋子的一个或多个部分与捆绑器的特殊部件相互作用，通常这部分由刚性材料制成，紧固于鞋底（如图中标记20所示）。这种捆绑器通常允许靴子容易的紧固和人工松开靴子，并且特别适用于半刚性靴子。



参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置

|  |  |
| --- | --- |
| 利用一些固定在滑雪者鞋上并可从滑撬捆绑上松脱的部件的安全滑雪橇捆绑 | A63C9/086 |



**A63C10/24**·小腿或脚跟支撑物，例如可调整的高帮或脚跟环〔2012.01〕

定义

定义陈述

该位置包括：

小腿或脚跟支撑物，其主要用于后部软的或柔性的非刚性靴。这类型的支撑物通常和小组A63C10/04和A63C10/10的捆绑相结合。当骑驶在滑雪板的后部边缘，小腿或脚跟支撑物能够转移作用在脚后跟的应力。小腿支撑物通常叫做高帮（如第一幅图中标记30所示，第二幅图中标记2所示）。脚后跟支撑物通常为鞋跟环的形式（如第一幅图中标记56所示，第二幅图中标记17所示）。

**A63C10/26**·减冲击器或减振器〔2012.01〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 滑雪橇或滑雪板；减振器 | A63C5/075 |

**A63C11/08**··打蜡或脱蜡用的装置

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 雪橇蜡 | C09G3/00 |

**A63C19/00**运动场、溜冰场、滚木球场或滑水区的设计或布局；各种场地的覆盖物〔4〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 保龄球滚道；意大利滚木球游戏场地 | A63D1/00 |
| 水上游艺机 | A63G3/00 |
| 表面或地基修建 | E01C |
| 屋顶 | E04B7/00 |
| 建筑或建筑群的总体布置 | E04H3/10 |
| 游泳或溅水浴槽或池 | E04H4/00 |
| 浴槽的遮盖 | E04H4/06 |

**A63C19/10**·滑冰场或滚轮溜冰场；滑雪、跳跃滑雪或突降滑雪的坡道或轨道〔4〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 滑运道 | A63G21/00 |
| 滑雪升降机 | B61B11/00 |
| 适用于交通或体育运动目的的雪面或冰面上的制作或维护 | E01H4/00 |
| 清除积雪或冰 | E01H5/00 |
| 生产冰或雪 | F25C3/00 |